##

## 管理存储池

通过“管理存储池”页面，您可以创建和删除存储池，使存储池中的存储设备联机或脱机，以及刷新存储池的状态。“创建新存储池”向导使您一次可为一个托架创建两个存储池。

另外，此页面还汇总了当前可用的存储池。有关说明，请参阅查看存储池信息。

注 － 要创建卷并将其添加到存储池中，请参阅创建卷。

- 单击“卷”栏中的显示链接，显示与此存储池相关联的卷的信息。有关说明，请参阅查看存储池卷的详细资料。

请参阅以下主题：

- 创建存储池
- 删除存储池
- 使存储池联机或脱机
- 查看存储池信息
- 查看存储池卷的详细资料

### 关于创建存储池和配置阵列

如果您选择“快速配置”（通过单击“阵列管理”页面 >“单个阵列配置”按钮 >“快速配置”按钮），并执行以下操作：

- 单击“向概要文件中添加存储设备”
- 选择满载托架中的所有驱动器

系统会默认创建两个存储池。

如果您所选择的驱动器数目少于可用驱动器的总数目，或者托架未装满驱动器，则会创建一个存储池。

若想更好地控制每个托架的存储池数（例如，每个托架一个存储池），请使用“自定义配置”页面上的“管理存储池”功能（通过单击“阵列管理”页面 >“单个阵列配置”按钮 >“自定义配置”按钮）。