##

### アレイを簡易構成する

注 - ストレージアレイのディスクプロファイルは、「プロファイルの変更」ボタンを使用して変更することもできます。ストレージプールの作成とアレイの構成についても参照してください。

1. 「アレイの管理」ページで「個別の構成」をクリックします。
2. 表からストレージアレイを選択します。
3. 「簡易構成」をクリックします。
4. 「説明」テキストフィールドにアレイの説明を入力します。

最高で半角 26 文字までの説明を入力できます。

5. 「保存」をクリックします。

プロファイルにストレージを追加する場合は、次の手順に進みます。

6. 「プロファイルへのストレージの追加」をクリックして、アレイプロファイルにストレージデバイスを追加します。

「トレイの概要」表は、ストレージプールに割り当てられていないすべてのトレイおよびディスクドライブの一覧です。

7. 表からトレイを選択します。

アレイ内のすべてのドライブまたは特定数のドライブをプロファイルに追加することができます。

8. 「Drives to Allocate (割り当てるドライブ)」列のプルダウンメニューから追加するドライブ数を選択します。
9. ドライブ追加操作の完了通知が送信されるようにする場合は、「通知」テキストフィールドに電子メールアドレスを入力します。
10. 「選択項目を追加」をクリックします。
11. 「ジョブ」ページにドライブの追加操作の進行状況が表示されます。