##

### アレイの詳細とトレイの再構成

注意 - 以下の再構成操作を行う前に、必ずテープまたは他の媒体にデータのバックアップをとっておいてください。アレイのデフォルト値を復元するも参照してください。

admin ユーザーは、「管理」ページでトレイの名前のリンクをクリックしたときに表示されるアレイの詳細ページで簡単なアレイのステータスを表示したり、アレイに対する拡張ユニットの追加あるいは取り外しを行うことができます (アレイの情報を表示するを参照)。

ウィザードは、拡張ユニットの追加または取り外しの作業案内をします (この作業は admin ユーザーまたはロールのみ可能)。作業に入る前に以下のことに注意してください。

- 拡張ユニットの物理的な追加と取り外し、およびその他のアレイの構成の変更については、『Sun StorEdge 6020 および 6120 アレイ システムマニュアル』に詳しい説明があります。この操作を行うにあたっては、このマニュアルのアレイの構成に関する章を参照してください。Sun StorEdge 6300 システムには、telnet によるアクセスはできないことに注意してください。このヘルプで説明しているウィザードは、拡張ユニットの追加または取り外しに必要な基本的なコマンドを実行します。
- 再構成作業は、必ずシステムがオフラインで、ホストシステムからの入出力操作が受け付けられない状態 (すなわち、入出力操作が休止されている状態) で行います。
- システムの再構成では、ストレージアレイの電源のオン/オフが必要になります。
- トレイを取り外す前にアレイに保存されているすべてのデータを退避します。アレイの追加では、アレイ上に既存のデータのバックアップをとることができます。

注 - 選択したアレイの現在の状態によっては、「拡張ユニットの追加」または「拡張ユニットの取り外し」ボタンが使用できないことがあります。たとえば 2x2 構成でトレイを取り外すことはできません。

次のページをご覧ください。

- アレイの情報を表示する
- アレイに拡張ユニットを追加する
- アレイから拡張ユニットを取り外す
- 「アレイのデフォルト値の復元」ボタン (アレイの情報の消去)