##

## アレイの root のパスワード (Sun StorEdge 6120)

Sun StorEdge 6120 アレイは、その root ユーザー用のパスワードを設定していない状態で工場出荷されます。web ブラウザにログインしてアレイを管理するには、必ずアレイの root ユーザーのパスワードを設定します。

注 - root ユーザーのパスワードがなくても Sun StorEdge 6120 アレイを登録することはできますが、パスワードが存在しない限り、アレイの管理はできません。アレイの登録手順については、アレイを新規登録するを参照してください。

### アレイの root のパスワードを設定する

1. Sun StorEdge 6120 アレイの IP アドレスを使用して、アレイに telnet 接続します。

       % telnet array_IP_address

       Trying array_IP_address ...

       Connected to array_IP_address

       Escape character is '^]'.

       Unauthorized access is prohibited.

2. root でログインします。パスワードは入力しません。

       Login:root

       Password:

       6120 Release 3.0.3 Mon Mar 10 15:47:42 PST 2003 (10.4.36.137)

       Copyright (C) 1997-2003 Sun Microsystems, Inc.

       All Rights Reserved.

3. passwd コマンドを発行します。OLD password にパスワードは入力しません。

       prompt> passwd

       OLD password:

       NEW password:new_password

       NEW password (confirm):new_password

       prompt>

4. telnet セッションからログアウトします。