## 关于卷

卷是逻辑上连续的一系列存储块，从单个存储池中分配并由磁盘阵列按逻辑单元号 (LUN) 提供。卷可以跨越组成阵列的物理设备，也可以整个地包含在一个物理磁盘中，这取决于它的虚拟策略、大小和阵列内部配置。通过使用阵列控制器，这些详细信息对于运行在附加服务器系统上的应用程序来说都是透明的。Sun StorEdge 6920 系统将卷作为逻辑实体提供，这种逻辑实体可以映射到主机，而且可以从存储池中分配。

可以通过创建卷来有效地管理存储系统的数据。卷充当一种供应用程序、数据库和文件系统存储数据的容器。

您需要将虚拟磁盘放入用于创建卷的存储池空间，来管理系统的物理存储。卷是从存储池中的虚拟磁盘上创建的。根据您的规范，系统会自动从相应的磁盘中分配存储空间，以满足您的卷配置要求。

创建卷后，请将环境中的每个启动器分配给各个不同的卷。系统提供了一些向导来帮助您创建卷、存储池和分配启动器。

尽管您应该尽一切可能适当地为您在系统上创建的卷配置容量，但在发现卷的配置容量不足时您也可以选择对其进行扩展。如果您选择扩展卷，请确保先进行备份以保存数据。

要查看当前卷，请转至“卷摘要”页面，如显示卷信息中所述。

### 相关主题

- 关于存储池
- 规划卷
- 管理卷
- 扩展卷