## Consignes de connexion des ports FC

Lorsque vous installez un nouveau composant matériel (jeu de cartes SRC, plateau de stockage HA [à disponibilité maximale], hôte de données ou commutateur externe), vérifiez les connexions aux ports FC sur le panneau du processeur de service ainsi que l'allocation des ports aux hôtes de données et au système de stockage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique À propos de l'allocation des ports.

Tenez également compte des points suivants :

- Il est recommandé d'utiliser les quatre ports situés à gauche pour les connexions aux hôtes de données et les quatre ports à droite pour les connexions aux baies du système de stockage.
- Dans une configuration de stockage directement rattaché (DAS, Direct Access Storage), le nombre d'initiateurs sur chaque hôte et le nombre de baies limitent le nombre d'hôtes pouvant être connectés à chaque jeu de cartes SRC. Par exemple, si moins de quatre baies sont connectées à un jeu de cartes SRC, dans un système à armoire simple, vous pouvez allouer les ports inutilisés à la connexion de plus de quatre initiateurs supplémentaires.
- Aucun commutateur avant n'est requis, sauf pour connecter plus d'initiateurs que le maximum pris en charge par le nombre de SRC installés. Dans ce cas, vous devez connecter les ports aux commutateurs FC situés à l'extérieur du système pour déployer ou centraliser la connexion.
- Le nombre et la configuration des baies dans l'armoire de base et le nombre de ports FC dédiés aux hôtes limitent le nombre et la configuration des baies pouvant être installées dans les armoires d'extension.
- Si le périphérique de stockage externe est connecté au système via un commutateur FC, vous devez appliquer les règles du zonage. Consultez la documentation fournie avec le commutateur FC et reportez-vous à la rubrique À propos des espaces de stockage externes pour obtenir des informations détaillées sur le zonage.

### Rubriques connexes

- À propos de l'allocation des ports
- À propos des jeux de cartes de ressources de stockage (SRC)
- Connexion d'un commutateur externe