## 分配快照保留空间

您可以在创建卷时分配快照保留空间，也可以在创建卷之后再分配快照保留空间。一旦分配了快照保留空间的大小，就无法未经删除并重新创建就减小它。

在分配快照保留空间前，必须考虑许多因素并做出许多决定。有关规划此分配的信息，请参阅规划快照和快照保留空间。

在创建卷以后分配快照保留空间：

1. 单击 "Sun StorEdge 6920 Configuration Service" >“逻辑存储”>“卷”。
   屏幕上将显示“卷摘要”页面。
2. 选择要为其分配快照保留空间的卷。
   屏幕上将显示“卷详细信息”页面。
3. 单击“快照保留”。
4. 为以下字段指定所需设置：
5. 存储池
6. 空间已分配至
7. 预期的写入活动
   - 低 －（默认）最多需要 10% 快照保留空间。
   - 极少 － 最多分配 25% 快照保留空间（在任意给定时刻，对于最多三个平均大小的活动快照）。
   - 少 － 在任意给定时刻都最多只能有 40% 快照活动。
   - 平均 － 之所以叫做“平均”，是因为该活动级别可能对大多数客户而言都是比较高的。如果您预期快照活动会在任意给定时刻导致快照保留空间上有 50% 负载，请选择此级别。
   - 高 － 如果您计划使用 75% 的快照保留空间（对于最多六个或七个活动快照），请选择此级别。
   - 完全 － 您不可能使用 100% 的快照保留空间，因为如果您在周期中旋转快照，就不会达到 100% 的容量。但是，如果您计划同时用八个活动快照，请选择“完全”作为“预期的写入活动”的级别。
8. 快照策略
   - 父卷优于快照（默认）
     对数据挖掘一类的应用程序选择该策略，可以避免快照保留空间出现问题而干扰原始数据集上的业务操作。快照保留空间耗尽将会妨碍数据挖掘应用程序的运行；但常规操作仍会继续。
   - 快照有效性优于卷
     如果您必须保留快照数据，则此策略将保护快照的完整性并确保它们在系统中得到维护。
9. 单击“保存”。

### 相关主题

- 关于快照
- 关于快照保留空间
- 规划快照和快照保留空间
- 选择快照策略
- 扩展快照保留空间
- 删除快照保留空间