## 스냅샷 롤백

스냅샷 데이터를 롤백할 경우, 원본(상위) 볼륨에 대한 데이터는 스냅샷과 동일하게 재설정됩니다.

큰 상위 볼륨에 대한 스냅샷 롤백에는 상당한 시간이 소요될 수도 있습니다. 작업을 취소하면 스냅샷 롤백 정보에 설명된 대로 복구할 수 없는 오류가 발생합니다.

참고: 미러되거나 복제된 볼륨의 스냅샷을 롤백할 수 없습니다.

롤백 프로세스를 초기화하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun StorEdge 6920 Configuration Service > 논리적 저장소 > 스냅샷을 누릅니다.
   스냅샷 요약 페이지가 나타납니다.
2. 롤백하려는 스냅샷을 선택합니다.
   스냅샷 세부 정보 페이지가 나타납니다.
3. 롤백을 누릅니다.
4. 프롬프트되면 예를 눌러 데이터를 롤백할 것인지 확인합니다.
   롤백 작업이 작성되고 스냅샷 요약 페이지가 스냅샷의 조건이 스냅샷 롤백으로 변경되었음을 표시하도록 업데이트됩니다.

### 관련 항목

- 스냅샷 정보
- 스냅샷 롤백 정보
- 스냅샷 및 스냅샷 예약 공간 계획
- 스냅샷 관리
- 스냅샷 정책 선택
- 롤백 작업 취소
- 구성 작업 정보 표시