## 關於實體儲存元件

決定如何在可用實體儲存間分配資料之前，請考量下列實體儲存元件：

- 初始器是通訊協定特定的實體通訊埠，其初始與系統的輸入和輸出 (I/O) 交換。
- 通訊埠會將系統連接到資料主機、外部儲存裝置和其他 Sun StorEdge 6920 系統。系統也有連接資料服務平台 (DSP) 到系統或擴充機櫃的陣列的輸入通訊埠。
- 在 SCSI 環境中，初始器是一個 SCSI 節點，它將請求傳送至 SCSI 裝置。主機中的 SCSI 配接器通常就是初始器，但提供虛擬的儲存裝置也可以充當其他 SCSI 裝置的初始器。
- 陣列是儲存磁碟匣組。
- 儲存磁碟匣包含磁碟機，並支援其操作。每個儲存磁碟匣包含 7 至 14 個磁碟機。
- 磁碟機是永久性、可隨機定址、可重新寫入式的資料儲存裝置。
- 外部儲存是儲存和使用者資料的組合，它並不常駐在基礎機櫃或是擴充機櫃。但是系統可以使用來自外部儲存裝置的儲存和使用者資料。您可使用外部儲存裝置來新增容量，或是您可以將使用者資料遷移到系統內部的儲存。

### 相關主題

- 關於陣列與磁碟匣
- 關於磁碟機
- 關於初始器
- 關於使用外部儲存
- 關於預備儲存
- 關於邏輯儲存元件