## “阵列摘要”页面

此页面显示系统中存储阵列的摘要。要查看单独阵列的详细信息，请从列表中选择它。

下表介绍了“阵列摘要”页面内的字段。

字段 | 描述
--- | ---
名称 | 系统为阵列分配的名称。
运行状况 | 阵列的当前运行状况；可能的运行状况包括： 正常 使用中 其他 已损坏 错误 无效的配置 通信丢失 没有联系人 重新引导 恢复阵列默认值 正在启动 支持实体错误
阵列热备份 | 为该阵列中每个托盘配置的阵列热备份数量。该阵列每个托盘支持的热备份数量为 0 到 8 个。
段大小 | 相关联的段大小（以 KB 为单位）：4 KB、8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB。 这是一项阵列属性，阵列内所有虚拟磁盘的段大小都必须相同。只要阵列的任何托盘中存在虚拟磁盘（一个托盘中可以包含 0 个、1 个或 2 个虚拟磁盘），则该阵列各个托盘上的所有虚拟磁盘都必须与该虚拟磁盘具有相同的段大小。在同一阵列上，各个存储池的配置文件必须具有相同的段大小。如果各存储池配置文件包含的段大小不相同，则应避免在同一阵列上配置未使用的磁盘，因为无法在其中配置虚拟磁盘。 请在创建存储配置文件时规划段大小，因为您不能在同一阵列中创建具有不同段大小的存储池。只有在其存储池配置文件确实具有相同段大小时才可以配置虚拟磁盘。
预读模式 | 预读属性是“已启用”还是“已禁用”。这是阵列属性，阵列内所有虚拟磁盘的预读属性都必须相同。只要阵列的任何托盘中存在虚拟磁盘（一个托盘中可以包含 0 个、1 个或 2 个虚拟磁盘），则该阵列各个托盘上的所有虚拟磁盘均必须与该虚拟磁盘具有相同的“已启用预读”设置。 您必须谨慎地计划使用“已启用预读”设置，因为同一阵列中的存储池不能有预读设置不同的配置文件。如果各个存储池的配置文件没有相匹配的“已启用预读”设置，则您应避免为系统配置未使用的磁盘，因为无法在其中配置虚拟磁盘。

### 相关主题

- 关于阵列和托盘
- 关于存储托盘
- 关于阵列名称和 IP 地址的约定
- 显示存储阵列信息
- 修改阵列