## 스냅샷 정보

스냅샷은 특정 시점에서 볼륨 데이터의 즉석 사본을 제공합니다. 스냅샷은 작성되는 볼륨(상위 볼륨으로 불림)과 동일한 저장소 도메인에 상주합니다. 스냅샷에 대해서는 다른 볼륨들과 마찬가지로 작업을 수행할 수 있지만, 스냅샷의 스냅샷은 작성할 수 없습니다. 각각의 스냅샷에는 다른 응용프로그램을 통해 개별적으로 액세스할 수 있습니다.

스냅샷은 읽기/쓰기 마운트되고, 기본 저장소가 오프라인이 될 필요없이 백업, 응용프로그램 테스트 또는 데이터 마이닝에 사용될 수 있습니다. 스냅샷에 대한 RTU(사용 권한) 라이센스는 복사될 기본 저장소의 용량을 기반으로 합니다.

다음에 대해 스냅샷을 사용할 수 있습니다.

- 백업 작업의 중단 시간 줄이기
  온라인 데이터를 사용하기 보다는 스냅샷을 백업하여 백업 프로세스 중 중요한 트랜잭션을 활성화합니다. 백업 서버에 스냅샷을 마운트한 후 스냅샷의 데이터를 테이프에 백업합니다.
- 데이터 분석 수행 및 실제 현재 데이터로 응용프로그램 테스트
  데이터 분석 또는 테스트에 중요한 트랜잭션을 방해할 수도 있는 운영 데이터와 함께 사용하는 대신 최신 스냅샷을 사용합니다.
- 스냅샷 볼륨에서 응용프로그램을 재시작
  응용프로그램 문제로 인해 상위 볼륨에 불량 데이터를 쓰는 경우, 원활하게 완전히 복구될 때까지 마지막으로 작성한 양호한 스냅샷으로 응용프로그램을 다시 시작합니다.
  참고: 데이터 스냅샷은 상위 볼륨에 종속적이기 때문에 이것만으로는 충분한 오류 복구 수단이 되지 않습니다. 오프라인 백업 방식을 계속 사용하여 전체 볼륨 백업 사본을 작성합니다.

호스트가 스냅샷에 읽기 요청을 전송한 경우, 시스템은 스냅샷이 작성된 시간 이후로 상위 볼륨에서 요청된 블록이 변경되었는지 여부를 결정합니다. 그러고 나면 다음 중 하나가 발생합니다.

- 블록이 변경된 경우 스냅샷 예약 공간에 저장된 데이터에 대해 읽기 요청을 수행합니다.
- 블록이 변경되지 않은 경우 상위 볼륨에 저장된 데이터에 대해 읽기 요청을 수행합니다.

스냅샷 작성 이후 데이터를 변경하지 않은 상위 볼륨의 데이터 블록에 대해 쓰기 작업을 수행하면 시스템은 다음을 수행합니다.

- 변경할 (원본) 데이터를 스냅샷 예약 공간에 복사합니다. 스냅샷은 쓰기 작업을 허용할 수 있고 이 데이터 또한 스냅샷 예약 공간에서 종속적입니다.
- 새 데이터를 상위 볼륨에 씁니다. 상위 볼륨에서 동일한 데이터 블록의 연속적인 다시 쓰기는 스냅샷에 다시 복사하지 않습니다. 이런 방식으로 스냅샷은 스냅샷이 작성된 시간에 상위 볼륨의 데이터를 기록합니다.
- 기존 데이터의 새 위치를 나타내는 스냅샷에 기록을 추가합니다.

볼륨의 현재 스냅샷을 보려면 스냅샷 정보 표시에 설명한 대로 스냅샷 요약 페이지를 참조하십시오.

### 관련 항목

- 스냅샷 예약 공간 정보
- 스냅샷 롤백 정보
- 스냅샷 및 스냅샷 예약 공간 계획
- 스냅샷 예약 공간 관리
- 스냅샷 관리