## Ajout d'un composant de mise en miroir

Avant d'ajouter un composant de mise en miroir à un miroir, vous devez prendre des décisions en fonction d'un certain nombre de facteurs. Pour obtenir des informations sur la planification de composants de mise en miroir, reportez-vous à la section Planification de composants de mise en miroir.

Pour ajouter un composant de mise en miroir à un miroir :

1. Cliquez sur Sun StorEdge 6920 Configuration Service > Stockage logique > Volumes.
   La page Récapitulatif du volume s'affiche.
2. Sélectionnez un volume mis en miroir appartenant au miroir auquel vous souhaitez ajouter un composant.
   La page d'informations sur le volume mis en miroir s'affiche.
3. Dans la section Miroir de la page, cliquez sur Ajouter.
   L'assistant d'ajout de volumes mis en miroir s'affiche.
4. Suivez les étapes de l'assistant.
   Pour plus d'informations, cliquez sur l'onglet Aide de l'assistant.
   La page d'informations sur le volume mis en miroir s'affiche. La section Miroir est mise à jour avec le nouveau composant de mise en miroir ajouté au miroir. La condition du composant est définie sur OK, Réargenture en cours jusqu'à ce que la réargenture du composant soit terminée (effectuée à 100 %) de manière à ce que le jeu de données soit identique à (synchronisé avec) ceux des autres composants du miroir.
   Remarque : si vous ouvrez un autre onglet de l'interface du navigateur lorsque vous suivez une procédure au sein d'un assistant, il est possible qu'une page blanche s'affiche à la fermeture de l'assistant. Dans ce cas, fermez simplement la page blanche : vous ne perdrez aucune donnée.

### Rubriques connexes

- À propos de la mise en miroir
- Planification de composants de mise en miroir
- Gestion des composants de mise en miroir
- Scission d'un composant de mise en miroir
- Séparation d'un composant de mise en miroir