## Exécution d'un test de diagnostic sur un périphérique

Pour exécuter un test de diagnostic sur un périphérique :

1. Cliquez sur Sun Storage Automated Diagnostic Environment > Inventaire.
   La page Périphériques contient des informations récapitulatives sur les différents périphériques du système.
2. Cliquez sur le nom de composant du périphérique devant faire l'objet d'un test de diagnostic.
   Les détails du périphérique sélectionné s'affichent.
3. Cliquez sur Diagnostics.
   La page Détails du périphérique défile jusqu'à une liste des tests de diagnostic disponibles pour le périphérique.
4. Sélectionnez le test de diagnostic requis et cliquez sur la commande Exécuter le test.
   La page Configuration des diagnostics s'affiche pour le test de diagnostic sélectionné.
5. Une fois les options de configuration de diagnostic sélectionnées, cliquez sur Exécuter.
   La page Résultat du test s'affiche. Les résultats sont ajoutés dès que le test est terminé.

### Rubriques connexes

- Contrôle des périphériques
- Test d'une adresse électronique