## 显示外部存储信息

要使“外部存储摘要”页面中不至于列出过多的逻辑单元号 (LUN)，请应用分区或网络屏蔽最佳操作过滤掉不需要的外部存储设备。有关分区的信息，请参阅供应商提供的文档。

显示有关系统可用的 LUN 的信息：

1. 单击 "Sun StorEdge 6920 Configuration Service" >“外部存储”。
   屏幕上将显示“外部存储摘要”页面。
   如果“池”和“传统卷”列没有显示任何信息，则这些 LUN 会显示为未初始化的磁盘，因而在您能够访问外部存储或用户数据之前，必须通过“导入外部存储”向导来管理它们。
   如果已经从 LUN 中创建了传统卷或原始存储，则系统会列出放置它的存储池，并且对于传统卷，还会在“传统卷”列中列出其名称。
2. 在“传统”列中，单击传统卷的名称。
   “详细信息”页面会显示有关选定传统卷的信息（和系统上的任何其他卷一样）。

注：如果您连接外部存储设备或断开其连接，系统会检测到该更改，而且“外部存储摘要”页面会显示更新的信息。如果该配置已经更改，但“外部存储摘要”页面未显示预期内容，请单击“重新扫描设备”按钮。此软件会对所有存储和主机端口进行扫描，查看有无设备配置更改。软件可能要花费 10 到 30 秒钟来更新“外部存储摘要”页面。

### 相关主题

- 关于使用外部存储
- 外部存储使用规划
- 创建传统卷
- 迁移外部存储的数据
- 将外部存储用作原始存储