## À propos du multiacheminement

On appelle "multiacheminement" (ou "transfert multiacheminement") la capacité d'un système ou d'un réseau à pouvoir détecter un adaptateur défectueux et à faire basculer automatiquement l'accès vers un autre adaptateur. Le multiacheminement procure des configurations à disponibilité maximale, car il garantit que le chemin de données reste actif. Cette fonctionnalité permet également d'améliorer les performances des baies de disques à contrôleurs multiples en répartissant les E/S sur plusieurs chemins dans la baie.

Dans le système, les pools de stockage utilisent par défaut le multiacheminement. Pour établir le chemin de données complet, les hôtes de données doivent disposer de la fonction de multiacheminement. Par conséquent, tous les hôtes de données ont besoin de l'un des logiciels supplémentaires suivants :

- Logiciel Sun StorEdge Traffic Manager, qui est une solution de multiacheminement pour les périphériques de stockage connectés par Fibre Channel (FC) développée par Sun. Ce logiciel est intégré au logiciel Sun StorEdge SAN Foundation. Pour plus d'informations sur le téléchargement, l'installation et la configuration de ce logiciel, consultez la documentation du logiciel Sun StorEdge SAN Foundation.
- VERITAS Volume Manager with DMP (Dynamic Multipathing, multiacheminement dynamique).

### Rubriques connexes

- À propos du logiciel Sun StorEdge 6920