## 配置入门

系统出厂时采用的默认配置有助于简化存储系统的准备过程。 有关详细信息，请参阅关于系统的默认状况。

如果决定使用系统出厂时采用的默认配置，您应完成以下任务：

1. 在默认存储池中创建卷，如创建卷中所述。
2. 将系统环境中的每个启动器分配到其中的一个卷，如将卷映射到启动器中所述。

如果您认为默认配置不能满足您的存储需求，则可以按照以下方法进行修改：

- 创建一个或多个存储域
  例如，您希望为财务数据创建一个单独的域，以确保只有特定的主机才可访问该域。 有关使用、规划和创建新存储域的信息，请参阅配置存储域。
- 创建一个或多个存储池
  例如，如果您计划从外部存储创建传统卷，您可能希望使用 "Legacy" 配置文件来创建自定义的传统存储池，而不是使用系统提供的默认传统存储池。有关使用、规划和创建存储池的信息，请参阅配置存储池；而有关使用、规划和创建存储配置文件的信息，则请参阅配置存储配置文件。
- 将某个虚拟磁盘移动到其他存储池，或者在删除某个虚拟磁盘后，使用不同的配置文件创建一个新的虚拟磁盘。
  例如，尽管虚拟磁盘在默认情况下被配置为 RAID-5，但您可能希望使用 RAID-1 级别的配置文件，您需要删除默认配置的虚拟磁盘，然后用其他配置文件创建一个新存储池。 有关管理虚拟磁盘的信息，请参阅配置虚拟磁盘。
- 访问驻留在外部存储阵列或系统上的存储和用户数据。
  您可能希望将用户数据从某个外部存储设备迁移到系统的内部存储上。有关使用，规划和访问外部存储的信息，请参阅管理外部存储。

注：执行向导中的步骤时如果导航至浏览器界面中的另一选项卡，完成并关闭向导时，可能会出现空白页面。 如果发生这种情况，您可以关闭该空白页面，不会有丢失任何数据的危险。

### 相关主题

- 配置概述