## 中斷鏡像元件

您可以從鏡像移除鏡像元件，去除與其他鏡像元件的關聯。中斷的鏡像元件會變為系統中的獨立式磁碟區。

當鏡像在使用中時，您也許會中斷一個鏡像元件來現有磁碟區的獨立複本，並將其儲存為特定時間的資料圖像。

備註：若您中斷鏡像中最後剩餘元件，結果將成為使用與鏡射相同名稱的非鏡像磁碟區。之前的鏡像元件名稱不會再被使用。

若要從鏡像中斷鏡像元件：

1. 按一下 [Sun StorEdge 6920 Configuration Service] > [邏輯儲存] > [磁碟區]。
   此時會顯示 [磁碟區摘要] 頁。
2. 選擇您要中斷元件之目標鏡像一部分的鏡像磁碟區。
   此時會顯示 [鏡像磁碟區詳細資訊] 頁。
3. 在本頁中的 [鏡像] 一區中，選擇您要從鏡像中斷的鏡像元件。
   將會顯示 [鏡像元件詳細資訊] 頁面。
4. 按一下 [中斷]。
   之後會顯示確認訊息和選取鏡像元件的 [磁碟區詳細資訊] 頁面。[磁碟區摘要] 頁會立即列出中斷鏡像元件為獨立的磁碟區。

### 相關主題

- 關於鏡射
- 規劃鏡像元件
- 管理鏡像元件
- 分割鏡像元件
- 強制中斷鏡像元件