## 데이터 서비스 플랫폼(DSP) LED 해석

DSP에는 섀시, 팬 및 전원 공급 장치의 상태를 표시하는 세 세트의 발광 다이오드(LED)가 있습니다.

섀시 및 팬 LED는 DSP의 앞에 있습니다(아래 그림 참조).

### 섀시 상태

다음 표는 섀시 LED의 상태를 표시합니다.

상태 | 표시 | 조치
--- | --- | ---
| 전원이 연결되어 있지 않습니다. | 전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
| 전원이 연결되어 있고 섀시가 정상적으로 작동합니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
| 섀시 또는 카드 중 하나에 오류가 발생했습니다. | 섀시에 주의를 요합니다.

.

### 팬 상태

다음 표는 팬 LED의 상태를 표시합니다.

상태 | 표시 | 조치
--- | --- | ---
| 전원이 연결되어 있지 않습니다. | 전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 팬 어셈블리가 제대로 장착되었는지 확인합니다. 팬 또는 어셈블리 중 하나에 문제가 있는지 확인합니다.
| 전원이 연결되어 있고 섀시가 정상적으로 작동합니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
| 하나 또는 두 팬 모두가 장애가 있습니다. | 팬이 모두 작동되는지 확인합니다.

### 전원 공급 장치 상태

전원 공급 장치 LED는 DSP의 후면에 있습니다(아래 그림 참조).

다음 표는 전원 공급 장치 LED의 상태를 표시합니다.

상태 | 표시 | 조치
--- | --- | ---
| 전원이 연결되어 있지 않거나 모듈에 오류가 발생했습니다. | 전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 전원 모듈이 작동하는지 확인합니다. 전원 공급 장치가 해당 슬롯에 고정되어 있는지 확인합니다.
| 전원이 연결되어 있고 DC 출력은 정상 상태입니다. | 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

### 관련 항목

- LED 상태 표시기 해석
- 카드 상태 LED 해석