## 複製セットの削除

複製セットを削除すると、一次ボリュームから二次ボリュームへのデータ複製が停止します。一次ボリュームと二次ボリュームの関連付けが削除され、どちらも通常のボリュームに戻ります。複製ビットマップストレージ、および空のストレージとなった可能性のあるすべての非同期キューが再利用されます。ボリュームに格納されたデータは影響を受けず、ボリュームのマッピングは維持できます。

同時に 3 つ以上の複製セットを削除する場合は、ジョブが作成されます。ジョブの進捗状況の追跡と、その動作の履歴の保存は、「ジョブのサマリ」ページで行えます。

注 : 整合性グループの最後の複製セットを削除すると、整合性グループも削除されます。

複製を中止し、複製セットを削除する手順は、以下のとおりです。

1. 「Sun StorEdge 6920 Configuration Service」>「論理ストレージ」>「複製セット」の順にクリックします。
   「複製セットの概要」ページが表示されます。
2. 削除する複製セットを選択し、「削除」をクリックします。
   確認のメッセージが表示されます。
3. 「了解」をクリックします。
   複製セットが削除されます。

注 : 複製セットは、その詳細ページで「削除」ボタンをクリックしても削除できます。

### 関連項目

- 整合性グループの削除
- 複製セットについて
- データ複製について
- データ複製の管理
- データ複製の計画