## 关于复制过程

数据复制软件是用于保护数据的卷级别复制工具。可以使用本软件在物理上彼此分离的主 Sun StorEdge 6920 系统和辅助 Sun StorEdge 6920 系统之间实时地复制磁盘卷。在应用程序访问数据卷时，该软件将处于活动状态，而且会持续不断地将数据复制到远程站点上。

作为灾难恢复和业务持续性计划的一部分，本软件能使您始终获得远程站点重要应用程序的最新副本。此外，您还可以预演数据恢复策略，以便在发生故障时将应用程序转移到远程站点。随后，您可以更新该远程站点使其反映预演期间在生产数据集上发生的更改，以及恢复作为预演的一部分在远程站点上更改的数据。

本软件将数据从主卷复制到辅助卷。主卷和辅助卷之间的关联以及每个站点上相应的复制位图一起组成了复制集。复制集内的卷完成初始同步后，本软件可确保主卷和辅助卷中始终包含相同的数据。

注：如果您使用异步模式复制，则会有一些例外。有关更多信息，请参阅关于复制模式。

注：第三方应用程序可以在主卷复制期间继续访问主卷，但对辅助卷不能如此。

在复制数据时，本软件会保持写顺序的一致性。也就是说，本软件可确保对辅助卷的写操作和对主卷的写操作按同样的顺序发生。这样就确保了辅助卷上的数据与主卷的保持一致，而且在主卷对等点上发生灾难时，不会危及对数据的恢复尝试。

如果您需要确保多个卷之间保持写顺序的一致性，比如对于在多个卷上建立数据库的应用程序，则您可以将多个复制集放入一个一致性组中。一致性组允许您将几个复制集作为一个整体进行管理。通过使用一致性组，本软件可维护组中卷的写顺序，以确保所有辅助卷上的数据都是相应主卷的一致副本。

本软件通过同步复制或异步复制的方式，使用光纤通道 (FC) 连接或千兆位以太网网络链接（复制链接），在两个 Sun StorEdge 6920 系统之间传输数据。下图显示了网络链接上的数据复制。

注：数据通过远距离复制链接在数据中心外部传播时，系统不会为此提供内置的身份验证或加密。在此所做的假定是：使用多个 Sun StorEdge 6920 系统实现远程复制策略的客户将通过安全的租用线复制数据，或者使用边缘设备来提供加密和身份验证。有关设置适当安全机制的帮助，请与 Sun 专业服务中心联系。

如果网络发生中断，或者如果辅助对等点不可用，则本软件会自动切换为已暂停模式，这样会停止复制并跟踪复制位图中主对等点上的更改。重新建立通信后，本软件会使用该复制位图重新对卷进行同步，并继续复制数据。

此外，本软件还可以通过反转主对等点和辅助对等点的角色，将数据从辅助卷恢复到主卷。角色反转是一种故障转移技术，即主对等点发生故障会导致辅助对等点承担主对等点的角色。该应用程序软件可直接访问辅助卷，直到您修复主对等点的故障为止。

### 相关主题

- 关于复制集
- 关于一致性组
- 关于复制链接
- 关于复制模式
- 关于数据复制操作
- 数据复制规划
- 管理数据复制