## “快照摘要”页面

此页面显示有关系统中所有快照的信息。

下表介绍了“快照摘要”页面内的按钮和字段。

字段 | 描述
--- | ---
删除 | 单击可删除选定的快照。
映射 | 单击可将选定快照的父卷映射到启动器。
名称 | 快照的名称。它最多可以包含 16 个字母数字字符，包括大小写字母 (a-z)、数字 0-9 以及下划线 (_) 和连字符 (-)。不允许包含空格。
父卷 | 与此快照相关联的卷。
存储域 | 与此快照相关联的存储域。
已创建 | 快照的创建日期和时间。在重新抓拍或回滚快照时，此时间戳会得到更新。
状况 | 卷的当前状况： 已映射 － 卷已映射至一个或多个快照。 空闲 － 卷是空闲的，未映射到任何快照。
情况 | 快照的情况： 正常 － 快照当前可以操作。 完整 － 可以使用快照。 已中断 － 快照当前不可操作。 已降级 － 快照已降级并且一个或多个输入或输出数据路径不能正常操作；但冗余故障转移路径仍然完整。 未完成 － 快照未完成，最有可能的原因是其父卷配置失败。 通信丢失 － 快照的父卷已脱机，最可能的原因是与构成该卷的部分或全部存储之间的通信丢失。 快照重置 － 在对卷重建快照后，以前的快照已成为更新的快照。 快照回滚 － 父卷已回滚为与选定的快照完全相同。 不可恢复的错误 － 已经取消快照回滚，导致卷和快照保留中的数据不一致。应删除该卷及与之相关联的快照。
WWN | 父卷的全局名称。此唯一标识符是一个 32 位的数字，它标识命名权威机构、生产商和特定连接。

### 相关主题

- 关于快照
- 关于快照保留空间
- 关于快照回滚
- 规划快照和快照保留空间
- 管理快照保留空间
- 管理快照
- 管理启动器