## 關於服務處理器面板

服務處理器面板可簡化至系統的接線。服務處理器面板提供下列連接：

- 數據機連接
- 用於管理的 LAN 連線
- 串列埠
- 用於資料主機、外部儲存和以 FC 為基礎的遠端複製的 FC I/O 連接
- 用於以 Gigabit 乙太網路為基礎的遠端複製的 Gigabit 乙太網路連線
- 用於擴充機櫃管理的電源連接
- 用於擴充機櫃的乙太網路與光纖通道 (FC) 連線
- 如果將系統用於電話系統不支援內部數據機的國家，則備用的 AUX 通訊埠可支援外部數據機

下圖顯示服務面板。

將纜線連接至這些可用的面板連線，而不是連接至個別的系統元件。如果系統具有擴充機櫃，則基礎和擴充機櫃之間的連線也由服務面板處理。

下圖顯示基礎機櫃和單一擴充機櫃之間的連接。

下圖顯示基礎機櫃和兩個擴充機櫃之間的連接。

### 相關主題

- 關於 Sun StorEdge 6920 硬體
- 關於儲存服務處理器