## 旧式ボリュームの作成

外部ストレージを Raw ストレージとして使用するには、その前に数多くの要因を検討し、いくつもの決定を行う必要があります。詳細については、外部ストレージ使用の計画を参照してください。

外部ストレージデバイスの LUN にあるユーザーデータを保存し、旧式ボリュームを作成する手順は、以下のとおりです。

1. 管理する予定の外部ストレージデバイスで、その LUN にアクセスするすべてのホストを切断するか、マッピング解除します。
   システムで外部ストレージデバイスの LUN が他のホストと共有され、そのホストを切断しない場合は、ユーザーデータが破損する可能性があります。
2. システムに、旧式ボリュームのメタデータを保守するために必要な、2 つ以上の初期化済み内部仮想ディスクがあることを確認します。
3. 「Sun StorEdge 6920 Configuration Service」>「外部ストレージ」の順にクリックします。
   「外部ストレージの概要」ページが表示されます。
4. アクセス先の外部ストレージデバイスの LUN を選択します。
   現在システムで管理されている LUN が表示され、仮想ディスクとして認識されている場合は、そのエントリにチェックボックスがありません。
5. 「インポート」をクリックします。
   「外部ストレージのインポート」ウィザードが表示されます。
6. ウィザードの手順に従い、外部ストレージデバイス上の既存のデータを保存するオプションを必ず選択します。

### 関連項目

- 外部ストレージの使用について
- 外部ストレージ使用の計画
- 外部ストレージ情報の表示
- Raw ストレージとしての外部ストレージの使用