## 네트워크 도메인 정보

Sun StorEdge 6920 시스템은 다음과 같은 세 가지 유형의 네트워크 도메인에 포함될 수 있습니다.

- Sun StorEdge Remote Response 시스템이 Sun StorEdge 6920 시스템을 원격으로 모니터하기 위해 사용하는 Storage Service Processor 근거리 통신망(LAN). 복수 Sun StorEdge 6920 시스템(동일한 사이트에 최고 8개)이 설치될 때 시스템은 하나의 전화 회선을 공유할 수 있습니다.
- Storage Service Processor가 시스템을 구성하는 구성 요소와 통신하는 내부 구성 요소 LAN. 이 네트워크는 시스템 밖에서 액세스할 수 없으며 데이터 경로와 분리됩니다. 이더넷 허브가 Sun StorEdge 6920 시스템의 내부 네트워크 트래픽을 관리합니다.
- 고객의 내부 이더넷 LAN에 연결하는 사이트 근거리 통신망 LAN. 이 네트워크를 통해 관리 호스트에서 시스템에 액세스할 수 있습니다. 관리 호스트는 웹 브라우저 또는 원격 스크립트 CLI(명령줄 인터페이스) 클라이언트를 통해 시스템을 구성, 제어 및 감시하는 데 사용됩니다. 방화벽이 사이트 LAN과 Storage Service Processor LAN 사이의 Storage Service Processor 보조 트레이의 라우터에 포함되어 있습니다.

참고: Sun StorEdge 6920 시스템과 함께 제공되는 방화벽 외에, 기업 고유의 보안 정책으로 구현된 사이트 방화벽을 사용할 수도 있습니다. 그러나 Sun StorEdge 6920 시스템과 함께 제공되는 방화벽 대신 고유 방화벽을 사용할 수는 없습니다.

### 관련 항목

- LAN 이름 및 IP 주소 정보
- 네트워크 구성 옵션 정보