## 現場交換可能ユニットについて

Sun StorEdge 6920 システムの場合、現場交換可能ユニット (FRU) は Sun の技術者または Sun のトレーニングを受けた顧客の管理者が交換することができます。以下のハードウェアコンポーネントは顧客サイトで交換可能です。

- アレイ : 電源/ファン一体ユニットとそのバッテリー、コントローラカード、ループカード、およびディスクドライブ。
- データサービスプラットフォーム (DSP) : スイッチファブリックカード (SFC)、ストレージリソースカード (SRC)、管理インタフェースカード (MIC)、およびストレージ入出力カード (SIO)、管理インタフェース PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) カード、電源装置、ファン構成部品、ギガビットインタフェースコンバータ (GBIC)。
- キャビネット : 電源ケーブル、電源シーケンサ、Ethernet ハブ、ドア、およびサイドパネル。

次の X オプション手順を実行することもできます。

- アレイ容量とディスクドライブの追加と取り外し
- アレイコントローラの追加と取り外し
- ストレージアレイの追加と取り外し
- キャビネットの追加
- 自動電源管理の追加、削除、および無効設定
- 外付けモデムの追加と取り外し
- ストレージリソースカード (SRC) セットの追加と取り外し

以下のコンポーネントを交換するときは、サービスプロバイダに連絡してください。

- アレイ格納装置のミッドプレーン
- DSP のミッドプレーン
- ストレージサービスプロセッサ
- ストレージサービスプロセッサのアクセサリトレイ
- USB リレー

FRU の交換方法を参照するには、以下の手順に従います。

1. 「Sun Storage Automated Diagnostic Environment」>「サービスアドバイザ」の順にクリックします。
   「サービスアドバイザ」ページが表示されます。
2. 手順を参照したい FRU またはその他のオプションを選択します。

### 関連項目

- ハードウェアコンポーネントの点検と保守