## 複製があるボリュームの拡張

複製があるボリュームを拡張する前に、多くの要因について検討し、多くの決定を行う必要があります。複製があるボリュームの計画については、データ複製の計画を参照してください。

複製セットを作成したあとは、通常のボリューム操作が実行できるようになります。

複製のあるボリュームを拡張する手順は、以下のとおりです。

1. 一次ピアおよび二次ピアでの複製セットを中断モードにします。
2. ボリュームの拡張操作を使用して、二次ボリュームのストレージを拡張します。
3. ボリュームの拡張操作を使用して、一次ボリュームのストレージを拡張します。
4. 複製セットの再開動作を開始して両方のピアを同期し、複製を再開します。
   二次ボリュームが一次ボリュームよりも小さい場合は、エラーメッセージが表示されます。

注 : 旧式ボリュームが複製セット内の一次または二次ボリュームになっている場合は、そのボリュームを拡張できません。旧式ボリュームが複製セットの二次ボリュームの場合は、一次ボリュームのサイズを旧式ボリュームのサイズよりも大きく拡張しないでください。

### 関連項目

- ボリュームについて
- データ複製について
- 複製セットのプロパティについて
- データ複製操作について
- ボリュームの計画
- ボリュームの拡張