## À propos du plateau auxiliaire du processeur de service de stockage

Le plateau auxiliaire du processeur de service de stockage offre les fonctions suivantes :

- Concentrateur de terminal de réseau (NTC) : le concentrateur NTC fournit un point de connexion modem pour le service Sun StorEdge Remote Response (SSRR).
- Modem : le modem se connecte au service Sun StorEdge Remote Response (SSRR) et permet au système Sun StorEdge 6920 de communiquer avec les centres de solutions Sun via une connexion téléphonique.
- Routeur avec pare-feu : le routeur offre à Sun un niveau de sécurité supplémentaire en utilisant le décodage d'adresse réseau (NAT).
- Hub Ethernet : le hub Ethernet offre une connectivité Ethernet à tous les composants du système Sun StorEdge 6920. Le hub Ethernet du coffret de base se trouve sous le plateau auxiliaire du processeur de service de stockage. Dans le coffret d'extension, il est monté sur la porte arrière du coffret.
- Connexion du disque flash : le disque flash USB permet d'effectuer les sauvegardes des fichiers de configuration du système.
- Module d'alimentation intégré : il n'existe qu'une seule connexion d'alimentation pour le hub Ethernet, le processeur de service de stockage et le plateau auxiliaire du processeur de service.

### Rubriques connexes

- À propos du matériel du système Sun StorEdge 6920
- À propos du coffret du système
- À propos du processeur de service de stockage