## ホストバスアダプタについて

データホストがホストバスアダプタ (HBA) によって Sun StorEdge 6920 システムに接続される場合、ホストバスアダプタはイニシエータとも呼ばれます。HBA はケーブルによって、サービスパネルの入出力部にあるファイバチャネル (FC) ポートに接続されます。

データホストを 1 つまたは 2 つの HBA によってシステムに直接接続したあと、luxadm (1M) コマンドを使用して HBA のファームウェアレベルを確認します。ファームウェアが適切なリビジョンでない場合は、Sun StorEdge 6920 Host Installation Software CD を使用して、Sun StorEdge SAN Foundation ソフトウェアをインストールします。その後、イニシエータを構成します。

### 関連項目

- データホストとの接続について
- イニシエータの構成