## Scission d'un composant de mise en miroir

Vous pouvez exécuter une scission pour séparer temporairement un composant de mise en miroir par rapport au miroir dont il fait partie. Le système enregistre alors de manière persistante les modifications apportées au composant scindé, tout comme celles apportées au miroir. C'est pourquoi il est compté parmi les quatre composants autorisés du miroir. Vous pouvez visualiser le composant de mise en miroir scindé comme une photographie des données au moment de la scission. Ainsi, un composant de mise en en miroir scindé est similaire à un instantané de volume ; cependant, le premier se comporte comme une copie indépendante du jeu de données représenté dans le miroir, tandis que le second reste dépendant de l'espace réservé aux instantanés.

Remarque : un composant de mise en miroir qui possède des instantanés de volume ne peut pas être scindé.

Pour scinder un composant de mise en miroir par rapport au miroir :

1. Cliquez sur Sun StorEdge 6920 Configuration Service > Stockage logique > Volumes.
   La page Récapitulatif du volume s'affiche.
2. Sélectionnez un volume mis en miroir appartenant au miroir dont vous souhaitez scinder un composant.
   La page d'informations sur le volume mis en miroir s'affiche.
3. Dans la section Miroir de la page, sélectionnez le composant de mise en miroir que vous souhaitez détacher du miroir.
   La page d'informations sur le composant s'affiche.
4. Cliquez sur Scinder.
   Un message de confirmation et la page d'informations sur le composant de mise en miroir s'affichent.
   La section Miroir de la page d'informations sur le volume mis en miroir est mise à jour avec la condition OK, Composant scindé pour le composant sélectionné.
   Le composant scindé est alors répertorié dans la page Récapitulatif des volumes en tant que volume isolé avec la condition Composant scindé.

### Rubriques connexes

- À propos de la mise en miroir
- Planification de composants de mise en miroir
- Gestion des composants de mise en miroir
- Affichage des informations sur les tâches de configuration
- Réunion d'un composant de mise en miroir scindé
- Réunion inversée d'un composant de mise en miroir scindé
- Suppression d'instantanés