## Création d'un volume hérité

Avant d'utiliser un espace de stockage externe comme espace de stockage brut, vous devez prendre des décisions en fonction d'un certain nombre de facteurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Planification de l'utilisation d'espaces de stockage externes.

Pour préserver les données d'utilisateur sur une LUN d'un périphérique de stockage externe, et donc créer un volume hérité :

1. Déconnectez ou annulez le mappage de tout hôte qui a accès à la LUN sur le périphérique de stockage externe que vous souhaitez gérer.
   Si le système partage une LUN du périphérique de stockage externe avec un autre hôte et si vous ne déconnectez pas cet hôte, il existe un risque de corruption des données d'utilisateur.
2. Assurez-vous qu'au moins deux disques virtuels internes sont initialisés sur le système, car celui-ci en a besoin pour mettre à jour les métadonnées destinées aux volumes hérités.
3. Cliquez sur Sun StorEdge 6920 Configuration Service> Stockage externe.
   La page Récapitulatif des espaces de stockage externes s'affiche.
4. Sélectionnez une ou plusieurs LUN sur le périphérique de stockage externe auquel vous souhaitez accéder.
   Si le système répertorie une LUN actuellement gérée par le système qui le considère comme un disque virtuel, l'entrée n'est pas accompagnée d'une case à cocher.
5. Cliquez sur Importer.
   L'assistant d'importation d'espace de stockage externe s'affiche.
6. Suivez les instructions de l'assistant, en choisissant l'option de préservation des données existantes sur le périphérique de stockage externe.

### Rubriques connexes

- À propos des espaces de stockage externes
- Planification de l'utilisation d'espaces de stockage externes
- Affichage des informations relatives aux espaces de stockage externes
- Utilisation d'espace de stockage externe comme espace de stockage brut