## 陣列摘要頁面

本頁顯示系統中儲存陣列的摘要。若要檢視個別陣列的詳細資訊，請從清單中進行選取。

下表說明 [陣列摘要] 頁面可用的欄位。

欄位 | 說明
--- | ---
名稱 | 由系統指定的陣列名稱。
運作狀態 | 陣列目前的狀況；陣列可能的狀況包括： 正常 使用中 其他 已損壞 錯誤 無效的配置 失去通訊 無法連線 重新啟動 回復陣列預設值 正在啟動 支援實體錯誤
陣列緊急備援 | 為此陣列配置之每個磁碟匣內陣列緊急備援的數目。陣列支援每個磁碟匣 0 至 8 個緊急備援。
區段大小 | 相關的區段大小 (以 KB 為單位)：4 KB、8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB。 此為陣列屬性，陣列內的所有虛擬磁碟必須相同。一旦虛擬磁碟存在於任何陣列的磁碟匣 (磁碟匣中只能有 0、1 或 2 個虛擬磁碟) 中，則陣列磁碟匣中的虛擬磁碟必須與此虛擬磁碟具有相同的區段大小。您無法在同一個陣列中建立其設定檔中區段大小不同的儲存池。同一個陣列上，請避免配置未使用的磁碟。若儲存池之區段大小配置不同，則無法配置虛擬磁碟。 在建立儲存裝置設定檔時需規劃區段大小，因為您無法在同一陣列上建立區段大小不同的儲存池。虛擬磁碟只能在儲存池設定檔具相同區段大小時才能被配置。
預先讀取模式 | 顯示預先讀取屬性是啟用還是停用。陣列內所有虛擬磁碟的此陣列屬性均必須相同。一旦虛擬磁碟存在於任何陣列的磁碟匣 (您在磁碟匣中可有 0、1 或 2 個虛擬磁碟) 中，則陣列磁碟匣中的所有虛擬磁碟必須具有 [預先讀取模式已啟用] 設定，以與此虛擬磁碟的 [預先讀取已啟用] 設定相符。 您必須小心規劃使用 [預先讀取已啟用] 設定，因為您無法在相同陣列上建立其設定檔有不同 [預先讀取已啟用] 設定的儲存池。如果儲存池的設定檔與 [預先讀取已啟用] 設定不相符，請避免配置具有未使用磁碟的系統，其磁碟中沒有可配置的虛擬磁碟。

### 相關主題

- 關於陣列與磁碟匣
- 關於儲存匣
- 關於陣列名稱與 IP 位址的慣例
- 顯示儲存陣列資訊
- 修改陣列