## 规划创建复制集和一致性组

要将数据复制到辅助对等点，必须先运行“创建复制集”向导创建复制集和一致性组。“创建复制集”向导使您可以在创建复制集的同时创建一致性组。

在运行该向导前，必须先执行以下操作：

- 确保已同时为这两个系统上的数据复制配置了卷，并启用了端口。有关准备数据复制的原则，请参阅参考：数据复制任务。
- 与远程站点的系统管理员进行协调，以确保您和管理员都定义了卷、复制集和一致性组，并且各个属性均能适当地彼此补充。有关创建复制集和一致性组的原则，请参阅关于复制集和关于一致性组。
- 确定远程对等点的全局名称 (WWN) 和辅助卷。可以在远程对等点的“卷和端口摘要”页面上找到这些 WWN。有关更多信息，请参阅显示卷信息和显示端口信息。
- 确定是需要保留卷之间的写顺序一致性，还是要将多个卷管理为一个组。要是那样的话，请在创建第一个复制集的同时创建一个一致性组，并将随后的复制集添加到这个现有的一致性组中。请确保一致性组的定义与您计划添加的复制集的定义相匹配。有关创建一致性组的原则，请参阅关于一致性组。
- 定义复制集或一致性组：
  - 为复制集或一致性组分配主角色，并确保远程站点的系统管理员为相应的复制集或一致性组分配辅助角色。有关更改现有复制集和一致性组的角色的信息，请参阅关于主角色和辅助角色反转。
  - 确定对于您的应用程序来说，同步和异步数据复制模式哪个是最佳的数据通信方法。有关复制模式的更多信息，请参阅关于复制模式。
  - 如果您选择异步模式，请确定异步队列的参数并考虑它们对性能的影响。
  - 确定您希望系统为相对于 I/O 活动的同步速率指定更高还是更低的优先级。同步速率高可能会导致 I/O 性能降低，因此，如果您的环境可以维持较慢的 I/O 活动，您就可以选择较快的同步速率。相反，您也可以选择较低的同步速率以确保较快的 I/O 活动。
  - 确定您是希望无论何时有链接处于工作状态系统就对两个对等点上的卷进行同步，还是希望手动启动同步操作。有关自动同步选项的更多信息，请参阅关于数据复制操作和关于复制集属性。
  - 确定您是否希望无论何时对两个对等点上的卷进行同步时均创建卷快照。有关在复制集或一致性组中创建卷快照时软件行为的信息，请参阅关于复制集属性。另外，您还必须确保已分配足够的快照保留空间。有关详细信息，请参阅关于快照保留空间。
- 如果您选择异步模式复制，请确定异步队列和要从中创建队列的存储池的行为。有关详细信息，请参阅关于复制模式。
- 确定要从中创建复制位图的存储池。

### 相关主题

- 关于数据复制
- 关于复制集
- 关于一致性组
- 数据复制规划
- 管理数据复制
- 配置系统端口