## 구성 시작하기

해당 시스템은 저장소 구축을 단순화하는 기본 구성으로 출하됩니다. 세부 정보는 시스템 기본 상태 정보를 참조하십시오.

시스템과 함께 제공되는 기본 구성을 사용하려는 경우 다음 작업을 완료해야 합니다.

1. 볼륨 작성에서 설명하는 대로 기본 저장소 풀에 볼륨을 작성합니다.
2. 초기화 장치에 볼륨 매핑에서 설명하는 대로 사용자 환경의 각 초기화 장치를 볼륨 중 하나에 할당합니다.

기본 구성이 저장소 요구를 충족시키지 않도록 결정한 경우, 다음 중 하나를 수행하여 변경할 수 있습니다.

- 하나 이상의 저장소 도메인을 작성합니다.
  예를 들어, 재무 데이터를 격리시키도록 별도의 도메인을 작성할 수도 있고 특정 호스트만 액세스할 수 있도록 할 수도 있습니다. 새 저장소 도메인의 사용, 계획 및 작성에 대한 정보는 저장소 도메인 구성을 참조하십시오.
- 하나 이상의 저장소 풀을 작성합니다.
  예를 들어, 외부 저장소로부터 레거시 볼륨을 작성하려는 경우, 시스템이 제공하는 기본 레거시 풀을 사용하기 보다는 레거시 프로파일을 사용하여 사용자 정의 레거시 풀을 작성할 수도 있습니다. 저장소 풀의 사용, 계획 및 작성에 대한 정보는 저장소 풀 구성을 참조하고 저장소 프로파일의 사용, 계획 및 작성에 대한 정보는 저장소 프로파일 구성을 참조하십시오.
- 가상 디스크를 다른 풀로 이동하거나 가상 디스크를 삭제하고 다른 구성을 갖는 새 가상 디스크를 작성합니다.
  예를 들어, 가상 디스크가 기본적으로 RAID-5로 구성되었어도 RAID-1의 RAID 레벨을 가진 프로파일을 사용할 수도 있습니다. 가상 디스크를 삭제하고 다른 프로파일을 가진 새 저장소 풀을 작성해야 합니다. 가상 디스크 관리에 대한 정보는 가상 디스크 구성을 참조하십시오.
- 외부 저장소 어레이 또는 시스템에 상주하는 저장소 및 사용자 데이터 액세스
  예를 들어, 외장형 저장 장치에서 시스템의 내부 저장소로 사용자 데이터를 이동시킬 수도 있습니다. 외부 저장소의 사용, 계획 및 액세스에 대한 정보는 외장형 저장소 관리를 참조하십시오.

참고: 마법사의 단계를 수행하는 중에 브라우저 인터페이스 내의 다른 탭으로 이동하면 마법사를 마치고 닫을 때 공백 페이지가 표시될 수 있습니다. 이 경우 공백 페이지를 닫아도 어떤 데이터의 유실도 없습니다.

### 관련 항목

- 구성 개요