## 数据复制错误诊断

如果数据复制没有发生，请确保：

- 两个站点均已经为数据复制启用了端口。
- 具有活动的复制链接或连接。
- 仅配置了两个复制链接，并且这两个链接位于相同类型的端口上。例如，两个端口必须都是光纤通道 (FC) 端口或千兆位以太网端口，而不能是二者的混合。
- 保证在“创建复制集”向导中输入的远程卷和对等点端口全局名称 (WWN) 均正确无误。否则，您必须删除该复制集，然后使用正确的 WWN 创建新的复制集。
- 两个对等点具有相互补充的复制集和一致性组的定义。
- 如果辅助复制集启用了“同步操作之前执行快照”选项，辅助卷中就会包含快照保留空间。有关更多信息，请参阅关于复制集属性。

有关 FC 和千兆位以太网端口故障的信息，请转至 Java Web Console 然后单击 "Sun Storage Automated Diagnostic Environment"。

### 相关主题

- 关于数据复制
- 关于复制集
- 关于一致性组
- 关于复制链接
- 数据复制规划
- 管理数据复制
- 配置系统端口