## 복제된 볼륨 확장

복제된 볼륨을 확장하기 전에 여러 요소들을 고려하고 많은 결정을 해야 합니다. 복제된 볼륨 계획에 대한 정보는 데이터 복제 계획을 참조하십시오.

복제 세트를 작성하고 나면 일반적인 볼륨 작업을 수행할 수 있습니다.

복제된 볼륨을 확장하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. 일시 중단 모드의 기본 및 보조 피어에 복제 세트를 위치시킵니다.
2. 확장된 볼륨 작업을 사용하여 보조 볼륨의 저장소를 확장합니다.
3. 확장된 볼륨 작업을 사용하여 기본 볼륨의 저장소를 확장합니다.
4. 복제 세트를 위해 시작 작업을 초기화하여 양 피어를 동기화하고 복제를 시작합니다.
   보조 볼륨이 기본 볼륨보다 더 작은 경우 시스템은 오류 메시지를 표시합니다.

참고: 복제 세트의 기본 또는 보조 볼륨인 경우, 레거시 볼륨을 확장하지 마십시오. 레거시 볼륨이 복제 세트의 보조 볼륨인 경우, 레거시 볼륨의 크기 이상으로 보조 볼륨을 확장하지 마십시오

### 관련 항목

- 볼륨 정보
- 데이터 복제 정보
- 복제 세트 등록 정보 정보
- 데이터 복제 작업 정보
- 볼륨 계획
- 볼륨 확장