## À propos des restrictions de service

Si votre site requiert un certain niveau de sécurité, vous pouvez bloquer certains services du système afin de mieux en contrôler l'accès depuis le réseau local de votre site (LAN) . Le tableau suivant répertorie les services pouvant être bloqués. Les ports SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) (port 25), DNS (port 53) et DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) (port 67) restent ouverts afin de ne pas bloquer les messages sortants.

Panneau de | Permet d'accéder à : | Port | Direction
--- | --- | --- | ---
HTTP de gestion de stockage | Interface Web ou de ligne de commande (CLI) non sécurisée | 9080 | Entrant
HTTPS de gestion de stockage | Interface Web ou de ligne de commande (CLI) sécurisée | 6789 | Entrant
HTTP de service | Interface Web ou de ligne de commande (CLI) non sécurisée | 7654 | Entrant
HTTPS de service | Interface Web ou de ligne de commande (CLI) sécurisée | 443 | Entrant
SNMP (Simple Network Management Protocol) | Outils tiers | 161 | Entrant Sortant
HTTP CIM (Common Information Model) | Outils tiers | 5998 | Entrant
SSH | Shell sécurisé | 22 | Entrant
Gestion des révisions (Revision Maintenance) | Mises à jour des microprogrammes ou logiciels | 443 | Sortant

### Rubriques connexes

- À propos des options de configuration du réseau
- Gestion via le LAN du site