## 設定系統 IP 位址

任何使用者皆可檢視本頁的資訊，但是若要設定或修改網際網路通訊協定 (IP) 位址，您必須以 admin 或 storage 使用者身份登入。

您必須指定為系統提供 IP 位址的方法。

- DHCP (動態主機配置協定) － 網路會在每次於系統開機和登入網路時，提供系統的 IP 位址。
- 靜態 － 您必須提供系統在每次開機和登入網路時會使用的 IP 位址。

若要設定系統 IP 位址：

1. 按一下 [Sun StorEdge 6920 Configuration Service] > [管理] > [一般設定]。
2. 移至 [網路設定]，然後在 IP 指定方塊選擇 [DHCP] 或 [靜態]。
3. 如果選擇 DHCP，請按一下 [儲存]。
   如果選擇 [靜態]，請輸入下列其他資訊，然後按一下 [儲存]：
   - 指派給系統的 IP 位址
   - 指定給系統的閘道 IP 位址
   - 指定閘道的網路遮罩
   - 網路網域的名稱伺服器 IP 位址

備註：您用來管理系統的 Web 瀏覽器依賴 IP 位址。若 IP 位址變更，您的瀏覽器將失去系統的連線。在此情況下，您必須重新連接至系統才能監視與管理系統。

### 相關主題

- 關於使用者角色
- 新增系統說明
- 啟用 NTP 伺服器
- 設定系統時間
- 變更密碼