## 關於複製組特性

當您定義複製組或一致性群組時，您就會設定複製特性。若要設定特性，請執行下列事項：

- 設定一個系統的複製組角色為主要，而另一個系統的互補複製組角色為輔助。
- 設定複製模式為同步或非同步。如需更多資訊，請參閱關於複製模式。
- 設定同步率相對 I/O 作業的優先權為高、中或低。
- 若適用於您的環境，請啟用自動同步選項。
  自動同步作業是手動同步作業的替代作業。自動同步選項支援複製組和一致性群組。若您在主對等端啟用自動同步選項，軟體會在二個對等端上同步磁碟區並立即繼續複製。例如，若網路連結斷線導致軟體停止複製，當當連結繼續時便會自動執行同步作業。
  若已啟用自動同步，當複製組或一致性群組因為連結失敗或系統關機被置於暫停模式時，軟體會嘗試同步輔助磁碟區和主要磁碟區。若複製組或一致性群組是透過下列方法置於暫停模式，軟體就不會執行自動同步作業：
  - 您手動設定複製組或一致性群組為暫停模式。
  - 在使用複製連結時，非同步佇列超出其限制。
    備註：當複製組或一致性群組繼續資料複製時，就不會停用自動同步選項。
    請遵照自動同步選項的指示進行：
  - 若您選擇 [快速啟動] 選項，請停用自動同步選項，好讓您可以在復原輔助磁碟區而複製已準備就緒時，手動啟動同步作業。
  - 盡可能保持輔助對等端的一致性可避免主要和輔助對等端彼此的不一致和復原的困難。基於此原因，預設是停用自動同步。
- 若適用您的環境，請啟用建立磁碟區快照的選項。
  災難可以在資料複製的任何時期發生，例如，在同步作業期間。雖然資料複製不會影響主要資料的完整性，但在同步期間輔助資料是脆弱的，因為沒有保留寫入順序。因此，要確保在一般作業期間或是資料回復期間，兩個對等端上的高度完整性，請在您執行同步作業之前建立磁碟區快照，好讓您可擁有資料的一致性副本。若故障發生，快照便會提供來自您可回復之資料的即時資料副本。
  軟體會提供自動建立磁碟區快照的二個選項：
  - 當您選擇 [同步前快照] 選項時，軟體會在同步作業之前在輔助對等端上建立磁碟區快照。當同步選項成功的完成時，磁碟區快照會被刪除。若同步作業被打斷，您可使用磁碟區快照來將輔助磁碟區回復到一致狀態。
  - 當您選擇 [主要快照] 選項時，軟體會建立兩個磁碟區快照，一個是主要磁碟區，而另一個是輔助磁碟區。在主要和輔助對等端上建立的快照將代表同一時間的資料。
    若您使用非同步佇列，輔助磁碟區的快照會在佇列資料寫入輔助磁碟區之後，以及在快照作業之後任何新增到佇列之寫入之前發生。這將確保主要和輔助對等端上的快照代表同一時間的資料。
    若您啟用磁碟區快照選項，請考慮下列事項：
  - 若在同步作業時發生網路連結故障，只要快照作業成功，磁碟快照就可保證具有使用者資料的已知、寫入順序的副本。確定您已分配足夠快照保留空間，快照作業才會成功。
  - 若您選擇 [同步前快照] 選項，將會降低一些效能。
  - 若您要在主對等端上建立多個磁碟區快照而不想消耗輔助對等端上的資源，請停用 [主要快照] 選項。
  - 除非位於暫停模式，因為您無法存取輔助磁碟區的讀取和寫入作業，所以您可以建立輔助磁碟區的磁碟區快照，其可在要複製磁碟區時讓您存取使用者資料。
  - 若您啟用 [同步前快照] 選項以用於輔助複製組，而且輔助複製組不包括快照保留空間，軟體就會在您嘗試繼續資料複製時傳回下列錯誤訊息到主對等端：
    PIT failed for sync startup (同步化啟動的 PIT 失敗)
    新增快照保留空間到輔助磁碟區可成功繼續資料複製。若您停用 [同步前快照] 選項，輔助磁碟區將僅在輔助複製組上部分複製。

### 相關主題

- 關於資料複製
- 關於複製組
- 關於複製模式
- 關於資料複製作業
- 管理資料複製
- 規劃資料複製