## 新增鏡像元件

在新增鏡像元件到鏡像之前，您必須考慮數個因素和作出數個決定。若需規劃鏡像元件的資訊，請參閱規劃鏡像元件。

若要新增鏡像元件到鏡像：

1. 按一下 [Sun StorEdge 6920 Configuration Service] > [邏輯儲存] > [磁碟區]。
   此時會顯示 [磁碟區摘要] 頁。
2. 選擇您要新增元件之目標鏡像一部分的鏡像磁碟區。
   此時會顯示 [鏡像磁碟區詳細資訊] 頁。
3. 在本頁的 [鏡像] 一區，按一下 [新增]。
   此時會顯示 [新增到鏡像磁碟區] 精靈。
4. 遵照精靈的步驟進行。
   按一下精靈的 [說明] 標籤以查看更多資訊。
   之後會顯示 [鏡像磁碟區詳細資訊] 頁面，[鏡像] 一區已更新來顯示新鏡像元件已加入到鏡像中。鏡像的情況是 [正常，重新同步進行中]，直到選取元件的資料組已 100% 重新同步化，而且與鏡像中其他元件的資料組相同，
   備註：若您在遵照精靈中的步驟時瀏覽到瀏覽器介面中的另一個標籤，當您結束並關閉精靈時可能會出現空白頁。若發生此情況，您可以關閉空白頁，這不會損失任何資料。

### 相關主題

- 關於鏡射
- 規劃鏡像元件
- 管理鏡像元件
- 分割鏡像元件
- 中斷鏡像元件