## 重新加入分隔镜像组件

可以在分隔镜像组件上执行重新加入操作使其回到镜像中。当您执行此操作时，系统会立即开始对分隔镜像组件进行重新同步（同步），使其与镜像中的其他镜像组件完全相同。

将分隔镜像组件重新加入到镜像：

1. 单击 "Sun StorEdge 6920 Configuration Service" >“逻辑存储”>“卷”。
   屏幕上将显示“卷摘要”页面。
2. 选择一个镜像卷。
   屏幕上将显示“镜像卷详细信息”页面。
3. 在该页面的“镜像”部分，单击要重新加入的分隔组件左侧的单选按钮。它的情况状态应为“正常”、“分隔卷”。
4. 单击“重新加入”。
   屏幕上将显示确认消息和“镜像卷详细信息”页面。在重新加入的过程中，该组件的状态会显示为“正在重新同步”。重新同步过程完成后，“镜像”部分将会更新以表明该组件已被 100% 重新同步并且其情况为“正常”。

### 相关主题

- 关于镜像
- 规划镜像组件
- 管理镜像组件
- 分隔镜像组件
- 反向重新加入分隔镜像组件
- 显示配置作业信息