## À propos du cycle de contrôle

Le démon `cron` contrôle l'exécution de l'agent sur chaque serveur. Voici comment se déroule la procédure d'un cycle de contrôle.

1. Vérifiez que l'agent est bien inactif.
   Le système génère des rapports d'instrumentation à partir de toutes les informations recueillies et enregistrées suite aux tests des périphériques. Il compare ensuite les données du rapport à celles des rapports précédents et évalue les différences pour déterminer si des événements relatifs à la maintenance doivent être générés.
   La création d'événements est également possible à partir des informations figurant dans les fichiers journaux. Tous les avertissements et erreurs peuvent, par exemple, être convertis en journal d'événement sans faire l'objet d'aucune autre analyse. La plupart des événements sont générés suite à la détection d'un problème par une règle ou une stratégie du logiciel, mais ils peuvent également être générés dès que la baie de stockage signale un problème dans le fichier `syslog` .
   Remarque : les événements regroupés et les événements requérant l'intervention du personnel de service (appelés événements actionnables) sont eux aussi considérés comme des alarmes.
2. Enregistrez les rapports d'instrumentation afin de pouvoir réaliser des comparaisons ultérieurement.
   Les journaux d'événements sont accessibles via l'onglet Administration de l'interface utilisateur. La base de données est alors mise à jour selon les statistiques adéquates. La création de certains événements nécessite d'atteindre un seuil donné. Par exemple, il ne suffit pas que le compteur de code de redondance cyclique (CRC) d'un port de commutateur s'incrémente de 1 pour déclencher un événement, car il faut atteindre un certain seuil.
3. Envoyez les événements ou alarmes aux parties intéressées.
   Les événements ne sont envoyés qu'aux destinataires configurés pour être notifiés. Il est possible de filtrer les événements par type, de sorte que seuls les événements pertinents soient envoyés à chaque utilisateur.
   Remarque : tous les évènements sont notifiés aux fournisseurs de courrier et au NSCC (Sun Network Storage Command Center), si ces derniers sont activés.

### Rubriques connexes

- À propos de la stratégie de contrôle
- À propos du cycle de vie des événements