## 禁用数据复制端口

当您禁用数据复制端口时，所产生的影响取决于您配置系统的方式。如果您有两个端口可用于数据复制，而您禁用了其中的一个，则可用数据复制带宽会减半。如果您有多个端口可用于数据复制，而您禁用了其中的一个，则可能感觉不到数据复制速率的下降。

为数据复制禁用光纤通道 (FC) 端口或千兆位以太网端口：

1. 单击 "Sun StorEdge 6920 Configuration Service" >“物理存储”>“端口”。
   屏幕上将显示“端口摘要”页面。
2. 单击一个端口名称。
   屏幕上将显示“光纤通道端口详细信息”或“千兆位以太网端口详细信息”页面，这取决于您所选择的端口类型。
3. 单击“禁用复制”。
   系统会要求您进行确认。
4. 单击“确定”以确认您要为复制禁用该端口。
   该端口的复制状态显示为“已禁用”。

注：当您禁用千兆位以太网端口时，所有与该端口和复制链接相关联的复制信息均会被删除。

### 相关主题

- 关于数据复制
- 关于端口
- 显示端口信息
- 显示复制链接信息
- 启用数据复制端口
- 添加复制链接
- 删除复制链接