## 예비 저장소 정보

기본 저장소 구성에서는 모든 데이터 호스트가 한 저장소 도메인에 있으며 사용 가능한 모든 저장소도 하나의 저장소 풀에 있습니다. 도메인 내의 모든 호스트(초기화 장치)가 풀의 모든 저장소에 액세스할 수 있습니다. 하지만 저장소 구성 조정 방법은 조직의 요구에 따라 결정됩니다. 호스트를 특정한 물리적 저장소에 할당하는 대신 초기화 장치의 도메인과 가상 저장소 풀을 만들어 조직에 맞는 저장소를 구축합니다.

시스템에는 도메인과 풀 외에도 저장소 구축에 사용되는 다음과 같은 물리적 및 논리적 저장소 요소가 있습니다.

- 물리적 저장소 요소 - 기본 시스템 또는 확장 캐비닛에 대한 내부 어레이, 기본 시스템 또는 확장 캐비닛에 대한 외부 어레이, 저장소 트레이 및 디스크
- 논리적 저장소 요소 - 볼륨, 복제 세트, 가상 디스크, 풀, 프로파일, 스냅샷, 도메인 및 외부 저장소 볼륨

물리적 저장소 요소와 논리적 저장소 요소 간의 관계가 다음 다이어그램에 나타나 있습니다.

저장소를 제대로 할당하려면 다음과 같은 사이트 요구 사항을 고려해야 합니다.

- 보안 - 추가 저장소 도메인을 생성하여 (다음 그림에 표시된 대로) 초기화 장치를 분류합니다. 예를 들어, 재무 데이터를 처리하는 호스트는 연구 데이터를 처리하는 호스트와 다른 도메인에 데이터를 저장합니다.
- I/O - Default 저장소 프로파일에서는 저장소에 대해 보편적이고 일관적인 액세스를 지정하지만 조직 내부적으로는 경우에 따라서 하나 이상의 특성을 최적화하기 위해 다른 속성을 포기해야 할 수도 있습니다. 시스템에서는 다양한 요구를 충족시킬 수 있는 일련의 프로파일을 제공합니다. 사용자 지정 프로파일을 만들 수도 있습니다.
- 성능 ñ 일반적으로 호스트 포트의 수는 저장소 포트의 수와 같습니다. 호스트를 더 추가할 수도 있지만 포트의 수가 그대로인 경우 성능이 떨어집니다. 성능을 유지하려면 SRC 세트를 추가해 포트 수를 확장합니다. SRC 세트 추가 방법에 대한 정보는 Sun Java?Web Console 페이지로 이동하고 Sun Storage Automated Diagnostic Environment > 서비스 조언자 > X-옵션을 누릅니다.
  균형 잡힌 구성이 제공하는 것 이상으로 성능을 향상시키기 위해 다음을 수행할 수 있습니다.
  - 시스템이 OLTP(on-line transaction processing) 응용 프로그램을 지원하는 경우, 더 많은 호스트 포트를 포함하도록 시스템을 구성합니다.
    참고: 너무 많은 호스트 포트를 구성하면 성능이 저하될 수도 있습니다.
  - 여러 제어기에 걸쳐 볼륨이 퍼질 수 있도록 스트라이프 가상화 전략을 구현하여 특정 볼륨에 대한 액세스 지점 및 사용가능한 캐시의 수를 증가시킵니다.
    참고: 이러한 속성 중 일부는 시스템과 함께 출고된 저장소 프로파일의 일부입니다. 사용자 정의 프로파일을 작성하여 환경에 최적화할 수 있습니다.
- 외부 저장소 장치에 대한 액세스 - 외부 저장소 장치의 원시 저장소 또는 사용자 데이터를 사용합니다. 다음 그림은 외부 저장소 장치가 하나의 도메인 또는 여러 도메인과 연관될 수 있음을 보여줍니다.

### 관련 항목

- 시스템 기본 상태 정보
- 물리적 저장소 요소 정보
- 논리적 저장소 요소 정보
- 저장소 도메인 관리
- 참조: 표준 저장소 프로파일