## 關於限制服務

若您的站點有安全需求，您可封鎖系統上的一些服務來控制您站點區域網路 (LAN) 存取的程度。下表說明可被封鎖的服務。簡易郵件傳輸協定 (SMTP) (通訊埠 25)、DNS (通訊埠 53) 及動態主機配置協定 (DHCP) (通訊埠 67) 的通訊埠對於外寄訊息則永遠是開啟的。

服務 | 允許存取： | 通訊埠 | 方向
--- | --- | --- | ---
儲存管理 HTTP | 不安全的網路或指令行介面 (CLI) | 9080 | 內送
儲存管理 HTTPS | 安全網路或 CLI | 6789 | 內送
服務 HTTP | 非安全網路或 CLI | 7654 | 內送
服務 HTTPS | 安全網路或 CLI | 443 | 內送
簡易網路管理協定 (SNMP) | 協力廠商工具 | 161 | 內送 外寄
通用資訊模型 (CIM) HTTP | 協力廠商工具 | 5998 | 內送
SSH | 安全 shell | 22 | 內送
修訂版維護 | 韌體或軟體更新 | 443 | 外寄

### 相關主題

- 關於網路配置選項
- 從站點 LAN 進行管理