## バックアップテープを使用したデータの同期

リモートピアでデータのコピーを設定するときにデータ複製の入出力トラフィックを最小にする必要がある場合、次の手順で、一次ボリュームのバックアップテープのコピーを使用して二次ボリュームでデータのコピーおよび同期を行うことができます。

バックアップテープを使用したデータの同期

1. 「Sun StorEdge 6920 Configuration Service」>「論理ストレージ」>「複製セット」の順にクリックします。
   「複製セットの概要」ページが表示されます。
2. リモートピアに複製する複製セットまたは整合性グループを選択します。
   「複製セットの詳細」ページまたは「整合性グループの詳細」ページが表示されます。
3. バックアップテープの準備ができた時点で手動で同期動作を開始できるように、自動同期オプションが無効になっていることを確認します。
4. 「中断」をクリックし、「高速開始」を選択します。
5. 二次ピアのシステム管理者に、一次ボリュームのバックアップテープを二次ピアに読み込んでもらいます。
6. 「了解」をクリックします。
7. 複製を再開するには、「再開」をクリックします。

### 関連項目

- データ複製操作について
- データ複製の計画
- データ複製の管理