## 關於資料複製作業

您可以從複製組詳細資訊頁面或一致性群組詳細資訊頁面選擇下列資料複製作業：

- 繼續，其提供下列二種選項：
  - 一般同步－ 主要和輔助磁碟區間差異的複製作業。同步也會啟用從主要磁碟區到輔助磁碟區的平行複製，好讓任何主要磁碟區上的新寫入作業也同樣複製到輔助磁碟區。當同步完成後，磁碟區的寫入順序與其他的一致。
  - 完整同步 － 完整的磁碟區對磁碟區複製作業，其是同步作業中最花費時間的。在大部分的情況下，輔助磁碟區會從其來源主要磁碟區進行同步。完整同步通常是在當複製組因災難損毀或是資料完整性可疑時才會執行。
    在初始繼續作業之前，請考慮下列事項：
  - 您無法以輔助角色為複製組或一致性群組初始繼續作業。
  - 當您初始複製作業時，若磁碟區被納入同步作業時，可能會有大量的 I/O 發生在複製連結上。確定您沒有影響到頻寬。例如，避免在有頻寬限制的連結上建立新的複製組。
  - 繼續作業會建立工作，讓您可以追蹤同步作業的進度。您可以從 [工作摘要] 頁追蹤工作的進度並記錄其作業歷史。[複製組摘要] 頁的 [複製進度] 欄位和每個複製組的 [詳細資訊] 頁也會報告同步作業的進度。但是，軟體會經常更新 [工作摘要] 頁的工作進度，頻率比在更新 [複製進度] 欄位時還要多。因為，[工作摘要] 頁報告的同步作業進度可能會比 [複製進度] 欄位報告的進度還要超前。
    備註：若工作迅速完成，[工作詳細資訊] 頁可能會報告同步工作已開始 (即使頁面大標題沒有顯示其為執行中工作)。[之前的工作摘要] 頁會列出已完成的工作。
- 暫停，其提供下列二種選項：
  - 一般 － 停止複製或同步的作業。當處於暫停模式時，軟體只會更新主對等端上的複製點陣圖。沒有複製發生。之後，當作業已完成或重新連結已建立時，磁碟區會透過自動同步選項或手動進行同步化。會比較主對等端和輔助對等端的複製點陣圖，然後將主對等端磁碟區的變更區段複製到輔助磁碟區。在磁碟區已同步後，會再度開始複製。
  - 快速啟動 － 表示您使用備份磁帶的方式手動初始同步的作業。您會在建立備份磁帶之前於主對等端初始 [快速啟動] 選項，以及在您復原備份磁帶之後於輔助對等端初始 [快速啟動] 暫停選項。
    備註：當您在移至 [快速啟動] 模式後準備就緒來初始同步作業時，您必須手動執行同步作業。軟體將不會自動執行任何同步作業來確保同步不會發生在不適合的時間。
    因為有網路延遲的可能，您可藉由備份站點之磁帶上的來源或主要磁碟區，然後從其他對等端的磁帶復原磁碟區，藉此來執行初始同步。確定備份副本是一個實體副本 (例如，使用 `dd` (1M) 指令所建立的副本) 而不是邏輯副本 (例如，使用 `tar` (1M) 或 `cpio` (1M) 指令所建立的本)。副本之間必須具有相同的區段，而不只是相同的檔案。
    備註：若複製組或是一致性群組已經處於暫停模式，一般暫停就無法使用；您只能選擇 [快速啟動] 選項。
    依照下列說明使用暫停作業：
  - 當您在新站點上設定資料副本時，使用暫停作業的 [快速啟動] 選項來降低資料複製的 I/O 流量。您可藉由寄送一個包含使用者資料的備份磁帶並直接在遠端系統載入備份磁帶後，來初始遠端對等端。若您有大量使用者資料，而且需要考慮每個對等端連結的成本，或是考慮對等端連結的速度時，這是有用的選項。
  - 使用暫停作業來節省遠距通訊或連線成本。但是您有資料遺失的風險。若您遺失主對等端，輔助對等端上沒有寫在主對等端上的資料。

複製組可進入暫停模式，不論是基於已規劃或非規劃的理由，例如當您對一致性群組進行變更或網路連結發生故障時。當軟體從暫停模式繼續資料複製時，就發生下列情況：

1. 當軟體處於暫停模式時，可能會有實體上的連接。但是，二個對等端間沒有通訊和資料複製發生。
2. 當初始同步時，二個對等端間有通訊，但是寫入順序一致性尚未復原。
3. 當同步化對等端時，二個對等端間有通訊，而且寫入順序一致性也已復原。若複製模式是非同步，則可能會有時間延遲，但是資料的寫入順序將一致。

### 相關主題

- 關於資料複製
- 關於複製組特性
- 關於複製模式
- 關於配置工作
- 管理資料複製
- 規劃資料複製