## 分割ミラーコンポーネントの再結合

分割ミラーコンポーネントに再結合操作を実行し、ミラーに戻すことができます。そうすると、分割コンポーネントの再同期化 (同期) が直ちに開始され、ミラー内の他のミラーコンポーネントと同一になります。

分割ミラーコンポーネントをミラーに再結合する手順は、以下のとおりです。

1. 「Sun StorEdge 6920 Configuration Service」>「論理ストレージ」>「ボリューム」をクリックします。
   「ボリュームの概要」ページが表示されます。
2. ミラー化ボリュームを選択します。
   「ミラー化ボリュームの詳細」ページが表示されます。
3. このページの「ミラー」セクションで、再結合する分割コンポーネントの左のラジオボタンをクリックします。コンディションが「正常」、「分割ボリューム」になります。
4. 「再結合」をクリックします。
   確認メッセージ、および「ミラー化ボリュームの詳細」ページが表示されます。再結合プロセスの間、コンポーネントの状態は「再同期化処理中」と表示されます。再同期化プロセスが完了すると「ミラー」セクションが更新され、コンポーネントが 100% 再同期化済みで、コンディションが「正常」であると表示されます。

### 関連項目

- ミラーリングについて
- ミラーコンポーネントの計画
- ミラーコンポーネントの管理
- ミラーコンポーネントの分割
- 分割ミラーコンポーネントの逆再結合
- 構成ジョブ情報の表示