## À propos des éléments de stockage physiques

Avant de distribuer des données au stockage physique disponible, tenez compte des points suivants concernant les éléments de stockage physiques :

- Les initiateurs sont des ports physiques propres à un protocole qui déclenchent les échanges d'entrées et de sorties (E/S) avec le système.
- Des ports connectent le système avec les hôtes de données, les périphériques de stockage externes et les autres systèmes StorEdge 6920. Le système possède également des ports servant aux communications entrantes qui connectent la plate-forme DSP aux baies du système ou à un coffret d'extension.
- Dans un environnement SCSI, les initiateurs sont des nœuds SCSI dont le rôle est d'envoyer des requêtes à un périphérique SCSI. Les adaptateurs SCSI des hôtes sont généralement des initiateurs, mais les périphériques de stockage permettant la virtualisation peuvent également servir d'initiateurs pour d'autres périphériques SCSI.
- Les baies sont des ensembles de plateaux de stockage.
- Les plateaux renferment les unités de disque et assurent leur fonctionnement. Chaque plateau de stockage comporte 7 à 14 disques.
- Les unités de disque sont des périphériques de stockage de données persistants, à adresse aléatoire et réinscriptibles.
- Le stockage externe est une combinaison d'espace de stockage et de données d'utilisateur qui ne réside pas dans le coffret de base ou un coffret d'extension. En fait, l'espace de stockage et les données d'utilisateur sont disponibles sur le système à partir d'un périphérique de stockage externe. Vous pouvez utiliser un périphérique de stockage externe pour une capacité ajoutée ou vous pouvez migrer les données d'utilisateur vers l'espace de stockage interne situé sur le système.

### Rubriques connexes

- À propos des baies et des plateaux
- À propos des unités de disque
- À propos des initiateurs
- À propos des espaces de stockage externes
- À propos de l'allocation du stockage
- À propos des éléments de stockage logiques