## Migration de données stockées en externe

Avant de migrer des données d'utilisateur à partir d'un espace de stockage externe, vous devez prendre des décisions en fonction d'un certain nombre de facteurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Planification de l'utilisation d'espaces de stockage externes.

La gestion des espaces de stockage externes et la fonction de mise en miroir des données du système peuvent être associées lors de la migration de données d'utilisateur, depuis un espace de stockage externe vers le système.

Pour migrer les données d'utilisateur :

1. Déconnectez ou annulez le mappage de tout hôte qui a accès à la LUN sur le périphérique de stockage externe que vous souhaitez gérer.
   Si le système partage une LUN du périphérique de stockage externe avec un autre hôte, il existe un risque de corruption des données d'utilisateur.
2. Assurez-vous qu'au moins deux disques virtuels internes sont initialisés sur le système, car celui-ci en a besoin pour mettre à jour les métadonnées destinées aux volumes hérités.
3. Cliquez sur Sun StorEdge 6920 Configuration Service> Stockage externe.
   La page Récapitulatif des espaces de stockage externes s'affiche.
4. Sélectionnez une ou plusieurs LUN sur le périphérique de stockage externe auquel vous souhaitez accéder.
   Si le système répertorie une LUN actuellement gérée par le système qui le considère comme un disque virtuel, l'entrée n'est pas accompagnée d'une case à cocher.
5. Cliquez sur Importer.
   L'assistant d'importation d'espace de stockage externe s'affiche.
6. Suivez les instructions de l'assistant, en choisissant l'option de préservation des données existantes sur le périphérique de stockage externe.
7. Le cas échant, mappez le nouveau volume hérité vers un hôte.
   Remarque : lors du mappage d'un hôte vers un volume hérité, toute application l'hôte peut accéder directement aux données d'utilisateur et continue d'y accéder pendant l'exécution des étapes suivantes de la procédure de migration des données.
8. À l'aide de la fonction de mise en miroir des données, copiez les données d'utilisateur résidant sur le volume hérité vers un composant de mise en miroir distinct, issu d'un pool de stockage disponible sur le système.
   La taille du miroir étant limitée par la taille du plus petit volume, vérifiez que la taille du volume hérité est appropriée. Les composants de mise en miroir doivent être de taille identique.
   Il peut s'avérer utile de créer plusieurs composants à l'intérieur du miroir, afin de disposer de plusieurs copies des données d'utilisateur dans un espace de stockage interne, pour la protection des données, leur sauvegarde, etc.
   La page Tâches permet de contrôler le statut du processus de réargenture. Pour plus d'informations sur les statuts d'une tâche, reportez-vous à la rubrique Affichage des informations sur les tâches de configuration.
   Une fois le processus de réargenture terminé, les données d'utilisateur sont disponibles à partir du volume hérité et à partir du nouveau composant de mise en miroir qui est intégré à l'espace de stockage interne du système. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction de mise en miroir des données du système, reportez-vous aux rubriques Planification de composants de mise en miroir et Mise en miroir d'un volume existant.
9. Isolez du miroir le composant correspondant au volume hérité, comme décrit dans Séparation d'un composant de mise en miroir.
   Vous disposez alors de deux copies des données d'utilisateur, indépendantes l'une de l'autre :
   - le volume hérité, qui constitue un espace de stockage externe ;
   - le composant de mise en miroir correspondant au volume hérité, qui constitue un espace de stockage interne.
     Remarque : l'application a toujours accès aux données d'utilisateur à partir de l'hôte mappé. Comme le composant de mise en miroir correspondant au volume hérité est séparé du miroir, le système n'utilise que les données du composant de mise en miroir, situé dans l'espace de stockage interne.
10. Le cas échéant, ôtez le périphérique de stockage externe du coffret de base.

### Rubriques connexes

- À propos des espaces de stockage externes
- Planification de l'utilisation d'espaces de stockage externes
- Affichage des informations relatives aux espaces de stockage externes
- Utilisation d'espace de stockage externe comme espace de stockage brut