## ストレージのプロビジョニングについて

デフォルトのストレージ構成では、すべてのデータホストが 1 つのストレージドメイン内にあり、使用可能なストレージはすべて 1 つのストレージプール内にあります。ドメイン内のホスト (イニシエータ) は、プール内のどのストレージにもアクセスできます。ただし、ストレージ構成をどのように調整するかは、それぞれの組織のニーズに合わせて決定します。ストレージのプロビジョニングは、ホストを特定の物理ストレージに割り当てることによって行うのではなく、イニシエータのドメインと仮想ストレージのプールを作成することによって行います。

ドメインおよびプールに加えて、システムにはストレージのプロビジョニングに使用できる物理的なストレージ要素と論理的なストレージ要素があります。

- 物理的なストレージ要素 - ベースシステムまたは拡張キャビネットの内部にあるアレイ、ベースシステムまたは拡張キャビネットの外部にあるアレイ、ストレージトレイ、およびディスク
- 論理的なストレージ要素 - ボリューム、複製セット、仮想ディスク、プール、プロファイル、スナップショット、ドメイン、および外部ストレージボリューム

次の図は、物理的なストレージ要素と論理的なストレージ要素の関係を示します。

ストレージを適切に割り当てるには、以下に示すサイトの要件を考慮してください。

- セキュリティ - 追加のストレージドメインを作成することによって、イニシエータを分離します。たとえば財務データを扱うホストは、研究データを扱うホストで使用されるドメインとは別のドメインにデータを格納します。

- 入出力 - デフォルトのストレージプロファイルは一般的でバランスの取れたストレージへのアクセスを指定していますが、組織の一部では 1 つまたは複数の特性を最適化したり、他の属性を使用する必要があることもあります。システムには、さまざまなニーズに合わせた一連のプロファイルが用意されています。また、カスタムプロファイルを作成することもできます。
- パフォーマンス - 一般的に、ホストポートの数はストレージポートの数と等しくなります。ホストは追加できますが、ポート数が同じ場合はパフォーマンスが低下します。パフォーマンスを維持するには、ストレージリソースカード (SRC) セットを追加してポート数を拡張します。SRC セットの追加方法の詳細を参照するには、「Sun Java™ Web コンソール」ページを開き、「Sun Storage Automated Diagnostic Environment」>「サービスアドバイザ」>「X オプション」の順にクリックしてください。
  バランスの取れた設定よりもパフォーマンスを重視する場合は、次のようにします。
  - オンライントランザクション処理 (OLTP) アプリケーションをシステムがサポートする場合は、もっと多くのホストポートを含めるようにシステムを構成します。
    注 : 構成するホストポートが多すぎると、パフォーマンスが低下することがあります。
  - ストライプの仮想化方式を実装し、ボリュームが複数のコントローラにまたがってもかまわないようにすることで、特定のボリュームのアクセスポイント数と使用できるキャッシュ容量を増やします。
    注 :これらの属性のいくつかは、システム付属のストレージプロファイルの一部です。各自の環境に最適なカスタムプロファイルを作成できます。
- 外部ストレージデバイスへのアクセス - 外部ストレージデバイスの raw ストレージまたはユーザーデータを使用します。下記の図は、外部ストレージデバイスを 1 つ以上のドメインに関連付けることができることを示しています。

### 関連項目

- システムのデフォルトの状態について
- 物理的なストレージ要素について
- 論理的なストレージ要素について
- ストレージドメインの管理
- 参照 : 標準ストレージプロファイル